|  |  |
| --- | --- |
|  |  **«УТВЕРЖДАЮ»** |
|  |  Гродненское РУП «Фармация» наименование заказчикаЗаместитель генерального директора |
|  |                     Должность представителя заказчика |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Зарецкая |
|  |     подпись                инициалы, фамилия |
|  | "26"июля  2022 года. |
|  |
| **ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ** |
| «Модернизация здания отделения связи №12, включающее устройство отдельного входа по адресу: Гродненская область, Лидский район, г.Лида, ул.Рыбиновского, д.24» |
| **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| Заказчик | Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» (далее — Гродненское РУП «Фармация» |
| 1. Основание для проектирования |  Решение Лидского РИК от 07.06.22г. №630 |
| 2. Вид строительства |  Модернизация |
| 3 Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование |
| 4 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства |  Не требуется (работы выполнить в границах аренды согласно плана) |
| 5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации |
| 5.1 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | Решение № 630 от "07"июня 2022 г. |
| 5.2 Архитектурно-планировочное задание |  № 109 от "07"июня 2022 г., выданное Лидским РИК |
| 5.3 Заключения согласующих организаций |  Согласование Гродненского филиала РУП «Белпочта» от 06.09.22 №23-15/169 |
| 5.4 Технические условия на инженерно-техничесхое обеспечение объекта строительства |  не требуются |
| 6 Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Количество этажей - 1Площадь помещения -17.1 кв.м.Размеры в плане — 2,78х6,15м. |
| 7 Назначение и типы встроенных помещений |  Нет |
| 8 Основные требования к наружным стенам и кровле |  Нет |
| 9 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Не требуется |
| 10 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | Выполнить:-обследование наружной стены в месте устройства дверного проема-устройство отдельного входа:вариант 1 с устройством тамбура;вариант 2 с устройством тепловой электрической завесы - замену оконных и дверных заполнений- замена и монтаж электропроводки, слаботочных сетей и оборудования (при не соответствии существующей действующим нормам)- замена и монтаж пожарной и охранной сигнализации (при необходимости)- перенос радиатора отопления в месте устройства дверного проема;- разработать ведомость отделки помещений (стены - покраска, пол- плитка 600\*600)- разработку всех разделов проектной документации согласно действующего законодательства |
| 11 Источники финансирования строительства |  За счет собственных средств |
| 12 Предполагаемые сроки начала и окончания строительства |  Начало-август 2022 года. Окончание - в соответствии с разработанным ПОС |
| 13 Способ строительства | Подрядный |
| 14 Наименование заказчика | Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» ул.Ожешко,11, 230023, г. Гродно, р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» г.Гродно, IBAN: BLBBBY2X,УНП 500059690, Тел.80152 60 20 88, 72 38 13 e-mail: pharmacia@mail.grodno.by |
| 15 Наименование проектной организации | Определяется по результатам процедуры переговоров |
| 16 Требования к архитектурно-планировочным решениям | В соответствии с АПЗ |
| 17 Требования к дизайн-проекту интерьера |  Нет |
| 18 Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории |  Предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения |
| 19 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций |  В соответствии с действующими ТКП, СП, СН |
| 20 Требования к инженерным системам зданий и сооружений |  Скрытая электропроводка и провода слаботочных систем. |
| 21 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения |  Предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения |
| 22 Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам |  При необходимости выполнить восстановление нарушенного благоустройства |
| 23 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  Нет |
| 24 Дополнительные требования заказчика |  Согласование каждого готового раздела проектной документации со службами заказчика;Проектно-сметную документацию выдать в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и продублировать в электронном |
| 25 Класс сложности объекта | К-4 |
| **От Заказчика** | **От проектной организации-исполнителя:** |
| Начальник отдела | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| должность представителя заказчика | должность представителя исполнителя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Б.Змитрукевич | \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (подпись) (инициалы, фамилия) |  (подпись) (инициалы, фамилия) |
| "26 "июля 2022 г. | " "     2022г. |